**BAM**TEC® ALS HAUPTPOSITION

B01.1 **BAM**TEC®-Flächenbewehrung

Vorgefertigte, gerollte Decken- oder Bodenplattenbewehrung

als Flächenbewehrung, z. B. **BAM**TEC®

in Betonstabstahl BSt 500 S bzw. Betonstahl in Ringen

BSt 500 in verschiedenen Durchmessern und Längen entsprechend Bewehrungs-

und Verlegeplänen liefern und fachgerecht verlegen.

Ausschneiden kleinerer Bewehrungsaussparungen bis 1m² sind miteinzurechnen.

Mengenangaben beziehen sich nur auf das **BAM**TEC® - System.

Nebenangebote, die eine andere Bewehrung beinhalten sind zugelassen.

Maximale Rollenlänge: 15,00 m

Maximal-Gewicht: 1,5 Tonnen/Rolle

Informationen bei :

**BT**BewehrungsTechnik GmbH

# Gewebegebiet Süd 3

85126 Münchsmünster

Tel. 08402 / 930 330; Fax. 08402 / 930 332

Ansprechpartner: Herr Becker

Hinweis: Nutzlast der Decke:...................... kN/m²

Menge: 0 t EP:..........